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Bogotá, D. C., ___de____de 2026

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Ciudad

Nosotros los suscritos: ______________________ de acuerdo con el Pliego de Condiciones presentamos propuesta formal para la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2026 y en caso de que nos sea aceptada por la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la propuesta presentada y de los PLIEGOS DE CONDICIONES.

Declaramos así mismo:

Que conocemos la información general y demás documentos de la Convocatoria Pública y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato, en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones.
Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tienen intereses en esta propuesta, en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que, por consiguiente, sólo compromete a los firmantes.
Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.
Que acatamos y aceptamos el contenido de las adendas realizadas en el presente proceso.
Que la presente propuesta consta de _________ (__) folios debidamente numerados.
Que el Valor Total de nuestra propuesta (Incluido IVA) es por un monto de _______________________________________ ($_________________), el cual se encuentra en el anexo de propuesta económica.

Así mismo, declaramos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:

1.	Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente a la UNIVERSIDAD cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

2. 	Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. (Se recuerda al proponente que, si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta.)

3.	Que no hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales ni se nos ha hecho efectivo ninguno de los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha de cierre de esta Convocatoria Pública , ni hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. (NOTA: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, para estos efectos, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) o se le ha hecho efectivo cualquiera de los amparos de la Garantía Única, por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hechos efectivos los amparos.

Por ello, ACEPTAMOS CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIDOS PARA “Adquirir equipos activos de red switches y access points, incluyendo hardware, licenciamiento, garantía mínima de tres (3) años y soporte técnico integral, conforme con las especificaciones técnicas establecidas, con el fin de garantizar la disponibilidad, seguridad, escalabilidad y el óptimo rendimiento de los servicios de red en las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.”

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
NIT: __________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No.:______________________ De:_____________________________
Dirección: ____________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Teléfonos: ___________________________ Fax: _____________________

Ciudad: ______________________________________________________
FIRMA: ________________________________

NOMBRE Y CALIDAD DE QUIEN FIRMA: ____________________________


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
[bookmark: _Toc191183409][bookmark: _Toc434501762][bookmark: _Toc434504138][bookmark: _Toc434504300]CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2026
[bookmark: _Toc238979404][bookmark: _Toc434501763][bookmark: _Toc434504139][bookmark: _Toc434504301]ANEXO No. 2. MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Según sea el caso) 

_______________________, identificado con la C. C. _________________ de ________, ________ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________, domiciliado en la ciudad de ______________ y ____________________, identificado con la cédula de ciudadanía ________________ de _________, _______ y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ________________________, domiciliada en la ciudad de ______________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los Términos y condiciones estipulados en la Ley, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en relación con la _______________de acuerdo con la descripción y especificaciones contenidas en el presente documento de PLIEGOS DE CONDICIONES. 

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ % para _______________. 

CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de _____________________ como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio).

CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato y un año más.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley para la (Unión Temporal o Consorcio).
En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de -------- en la ciudad de _______________. 
Nombre, Identificación, persona jurídica que representa ________________________________________________















UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
[bookmark: _Toc434501764][bookmark: _Toc434504140][bookmark: _Toc434504302]CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2026
[bookmark: _Toc238979405][bookmark: _Toc434501765][bookmark: _Toc434504141][bookmark: _Toc434504303]ANEXO No. 3. PROPUESTA ECONÓMICA 

Bogotá D.C.,	de 2026
Señores
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2026

El suscrito __________, obrando en nombre y representación de __________, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y como precio fijo, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los bienes correspondientes relacionados en el pliego de condiciones, bajo las características técnicas establecidas para tales bienes relacionados en las especificaciones técnicas y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, precio que se discrimina así:

	Equipos activos de red - Licenciamiento, soporte y garantía por tres (3) Años

	Tipo de equipo o Servicio
	Ítem
	Descripción
	Referencias y/o números de parte
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	
	
	
	
	
	(Antes de IVA)
	(Antes de IVA)

	Switch Core de 24 Puertos
	1
	Switch de 24 puertos. Debe incluir su modulo, cable y accesorios para apilamiento
	 
	1
	 
	$ 0

	
	2
	Licenciamiento Avanzado para un (1) Switch Core y sobre la plataforma orquestadora de red CISCO® DNA o equivalente
	 
	1
	 
	$ 0

	Switch de Acceso 48 Puertos (Datos)
	3
	Switch de acceso de 48 puertos (Datos). Debe incluir su modulo, cable y accesorios para apilamiento
	 
	5
	 
	$ 0

	
	4
	Licenciamiento Esencial para un (1) Switch de Acceso de 48 puertos (Datos) y sobre la plataforma orquestadora de red CISCO® DNA o equivalente
	 
	5
	 
	$ 0

	Switch de Acceso 24 Puertos (Datos)
	5
	Switch de acceso de 24 puertos (Datos). Debe incluir su modulo, cable y accesorios para apilamiento
	 
	3
	 
	$ 0

	
	6
	Licenciamiento Esencial para un (1) Switch de Acceso de 24 puertos (Datos) y sobre la plataforma orquestadora de red CISCO® DNA o equivalente
	 
	3
	 
	$ 0

	Switch de Acceso 48 Puertos (Multigigabit)
	7
	Switch de acceso de 48 puertos (Multigigabit). Debe incluir su modulo, cable y accesorios para apilamiento
	 
	1
	 
	$ 0

	
	8
	Licenciamiento Esencial para un (1) Switch de Acceso de 48 puertos (Multigigabit) y sobre la plataforma orquestadora de red CISCO® DNA o equivalente
	 
	1
	 
	$ 0

	Switch de Acceso 24 Puertos (Multigigabit)
	9
	Switch de acceso de 24 puertos (Multigigabit). Debe incluir su modulo, cable y accesorios para apilamiento
	 
	2
	 
	$ 0

	
	10
	Licenciamiento Esencial para un (1) Switch de Acceso de 24 puertos (Multigigabit) y sobre la plataforma orquestadora de red CISCO® DNA o equivalente
	 
	2
	 
	$ 0

	Access Point Indoor
	11
	Access Point Indoor, Debe incluir multigigabit PoE injector, conector C14 y cable de poder, Kit de instalación y aseguramiento.
	 
	34
	 
	$ 0

	
	12
	Licenciamiento para un (1) Access Point Indoor sobre la controladora inalambrica y plataforma orquestadora de red CISCO® DNA o equivalentes
	 
	34
	 
	$ 0

	Access Point Outdoor
	13
	Access Point Outdoor, Debe incluir multigigabit PoE injector, conector C14 y cable de poder, Kit de instalación y aseguramiento.
	 
	4
	 
	$ 0

	
	14
	Licenciamiento para un (1) Access Point Outdoor sobre la controladora inalambrica y plataforma orquestadora de red CISCO® DNA o equivalentes
	 
	4
	 
	$ 0

	Soporte
	15
	Servicio de soporte de partner en formato 8x5xNBD por tres (3) años para todos los equipos activos de red y sus respectivos componentes objeto del presente proceso (incluye actualizaciones de software y reemplazo de partes).
	 
	1
	 
	$ 0

	Instalación
	16
	Servicio de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todos los equipos activos de red objeto del presente proceso
	 
	1
	 
	$ 0

	TOTAL ANTES DE IVA:
	$ 0

	TOTAL IVA 19%:
	$ 0

	TOTAL IVA INCLUIDO
	$ 0



Antes de diligenciar este anexo tenga en cuenta que:

Nota 1: La oferta económica deberá presentarse en pesos colombianos (COP).
Nota 2: Al diligenciar la propuesta comercial, el proponente deberá cotizar la totalidad de los ítems requeridos. La omisión de cualquiera de ellos dará lugar al rechazo de la propuesta. La evaluación económica se realizará sobre el valor total de la oferta, incluido el IVA.

Nota 3: Todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de la propuesta estarán a cargo del proponente. En consecuencia, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas no reconocerá ningún tipo de reembolso por estos conceptos.

Nota 4: El anexo deberá diligenciarse en su totalidad, de manera clara y precisa, especialmente en lo relacionado con referencias y/o números de parte, toda vez que esta información hace parte de la evaluación técnica y económica. En este sentido, no se tendrán en cuenta propuestas que presenten información incompleta, inconsistente, contradictoria frente a lo requerido por la Universidad o que impida su evaluación objetiva.
En caso de que algún ítem tenga un valor de cero pesos ($0), este deberá indicarse de manera expresa en la celda correspondiente.

Nota 5:  En caso de que el proponente no discrimine el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el bien o servicio se encuentre gravado, se entenderá que dicho impuesto se encuentra incluido en el valor total de la propuesta, y así será aceptado por el proponente.

Nota 6: Con la presentación de la oferta el oferente se compromete con el cumplimiento de todos los requerimientos descritos en el Anexo – Especificaciones Técnicas.  


Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
NIT: __________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No. : ______________________ De: _____________________________
FIRMA: ________________________________
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ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la compañía) identificada con Nit ________ debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ________ de conformidad con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, me permito certificar que he auditado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, con el propósito de verificar el pago efectuado por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), para lo cual, me permito certificar el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados desde el mes de febrero de 2026. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[image: ]











Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2026

FIRMA _________________________________________________
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA ______________________________
REVISOR FISCAL _________________________________________
No. TARJETA PROFESIONAL_________________________________
(Para el Revisor Fiscal) ___________________________________
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Yo, _________________ declaro bajo la gravedad de juramento que, a la fecha de presentación de la oferta, he realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, así como el pago de los aportes de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

 

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de 2026



NOMBRE O RAZÓN	 SOCIAL	___________________________________

ID: CC._____ NIT._____ CE: ____	___________________________________
 
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA	 	___________________________________

FIRMA					___________________________________
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PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ÉTICA DE LO PUBLICO.

El (los) suscrito(s) a saber: (NOMBRE DEL PROPONENTE SI SE TRATA DE UNA PERSONA NATURAL, o NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD SI SE TRATA DE PERSONA JURÍDICA, o DEL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL PROPONENTE) domiciliado en _________, identificado con (DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN Y LUGAR DE SU EXPEDICIÓN), quien obra en …. (1- …SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, SI EL PROPONENTE ES PERSONA JURÍDICA, CASO EN EL CUAL DEBE IDENTIFICARSE DE MANERA COMPLETA DICHA SOCIEDAD, INDICANDO INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN Y HACIENDO MENCIÓN A SU REGISTRO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SU DOMICILIO; 2- … NOMBRE PROPIO SI EL PROPONENTE ES PERSONA NATURAL, Y/O SI LA PARTE PROPONENTE ESTA CONFORMADA POR DIFERENTES PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, NOMBRE DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL RESPECTIVA), quien(es) en adelante se denominará(n) EL PROPONENTE, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente PACTO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PACTO POR LA TRANSPARENCIA

PARA RECUPERAR LA CONFIANZA PUBLICA Y EL COMPROMISO CON LA ÉTICA DE LO PUBLICO.

LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETE 

Dentro del ámbito de su autonomía a adelantar las acciones que sean necesarias para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Adoptar las políticas éticas de probidad en materia de contratación, procurando el buen uso de los recursos públicos y estimulando la sana competencia de las personas y empresas que deseen contratar con la Universidad.

Garantizar el estricto cumplimiento de los postulados y principios constitucionales y legales de la Función administrativa que aseguren a quienes deseen contratar con la Universidad, la transparencia, la eficiencia.

Garantizar la transparencia, el equilibrio y la seguridad jurídica en el desarrollo de la contratación que adelante en todas sus dependencias.

A trabajar conjuntamente con el sector privado, organismos de control y ciudadanía para evitar que dentro de la contratación se presenten prácticas que atentan contra la libre competencia y a decir entre todos:
No al monopolio de contratistas.
No a pliegos o términos de referencia amarrados.
No a presiones políticas en la adjudicación de contratos.
No al fraccionamiento de contratos.
Si a la Transparencia.
Si a la eficiencia.
Si al Cumplimiento de los requisitos de Ley. 
Si al Control ciudadano.
Si al autocontrol.

LOS PROPONENTES SE COMPROMETEN A:

Apoyar a la Universidad en la Lucha por la transparencia y contra la corrupción.

Cumplir con las disposiciones, principios y mandatos del ordenamiento jurídico, en especial, las normas que regulan la contratación y las cláusulas que rigen los contratos.

Emplear los sistemas de información diseñados para apoyar la gestión pública, tales como el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE- de la Contraloría General de la República y el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la Procuraduría General de la Nación.

Abstenerse de dar o prometer gratificaciones, dádivas, regalos, propinas, remuneraciones, premios o tratos preferenciales a los servidores públicos comprometidos en los procesos contractuales.

Colaborar con la Universidad en la vigilancia y control de los procesos de contratación pública.

Denunciar las situaciones de corrupción que puedan presentarse en los mismos para garantizar la libre competencia en todas las etapas de los procesos contractuales, que adelante la Universidad.

Dar a conocer a la Universidad las maniobras fraudulentas o prácticas indebidas de los competidores que pretendan influir en la adjudicación de un contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficio.

LOS CONTRATISTAS SELECCIONADOS SE COMPROMETEN A:

Cumplir de manera eficiente y oportuna los ofrecimientos y compromisos contenidos en la oferta y las obligaciones contractuales evitando dilaciones que originen sobrecostos injustificados.

Participar teniendo en cuenta las realidades objetivas del mercado y las necesidades del servicio público a contratar, evitando la presentación de ofertas con precios artificialmente bajos o proponer plazos o términos que no puedan ser cumplidos.

Utilizar y aplicar productos, procesos y tecnologías limpias que garanticen la conservación del medio ambiente y el equilibrio del ecosistema.

A procurar el buen uso de los recursos públicos, advirtiendo los riesgos que puedan presentarse en el proceso contractual.

A no participar en procesos contractuales cuando se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de intereses o tengan pendiente el cumplimiento de obligaciones fiscales o parafiscales con el Estado.

A suministrar información veraz, oportuna y completa, acerca de sus reales capacidades y sobre las cantidades, calidades y precios de los bienes y servicios ofrecidos y no participar en proceso contractuales cuando no cuenten con las reales capacidades técnicas y financieras.

Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación.
A Informar cuando en desarrollo del contrato ocurran hechos imprevisibles que afecten la ecuación económica del mismo, propiciar un acuerdo con la entidad pública para la revisión o ajuste de las cantidades, precios, valores y plazos inicialmente pactados, que no atenten contra interés colectivo, ni perjudiquen al erario.

Cumplir con las condiciones y plazos de ejecución del contrato y con la calidad de los bienes y servicios ofrecidos o de las obras y tareas por ejecutar.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ____________, a los _____________ (FECHA EN LETRAS Y NUMEROS).




Firma
C. C.


NOTA: SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL, SEAN PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EN ESTE ÚLTIMO CASO A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES ACREDITADOS DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O PODERES CONFERIDOS Y ALLEGADOS AL PRESENTE PROCESO DE SELECCION.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
[bookmark: _Toc434501772][bookmark: _Toc434504148][bookmark: _Toc434504310]CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2026
[bookmark: _Toc238979409][bookmark: _Toc434501773][bookmark: _Toc434504149][bookmark: _Toc434504311]ANEXO No. 7 CERTIFICACIONES EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 


Bogotá D.C.,	de 2026

Señores
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad. -

	ÍTEM
	AÑO
	OBJETO DEL CONTRATO
	VALOR
	ENTIDAD Y/O EMPRESA
	NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL RUP
	FOLIO EN DONDE SE ENCUENTRA LA CERTIFICACIÓN

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	




Nota: Se debe diligenciar la tabla anterior “Certificaciones de experiencia” y adjuntar el Registro Único de Proponentes (RUP) y copia de las certificaciones de los contratos en los cuales se pueda evidenciar dichos aspectos. Adicionalmente se debe tener en cuenta las condiciones establecidas en los estudios previos y pliego de condiciones.

Atentamente,
Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
NIT: __________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No. : ______________________ De: _____________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Teléfonos: ___________________________ Fax: _____________________
Ciudad: ______________________________________________________
FIRMA: ________________________________


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2026
[bookmark: _Toc238979410]ANEXO No. 8 OFRECIMIENTOS ADICIONALES 

Bogotá D.C.,	de 2026
Señores
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad.

REF: CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2026

El suscrito (diligenciar), obrando en nombre y representación de (diligenciar), de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección citado en la referencia, por medio del presente, oferto en firme, irrevocablemente y sin precio adicional, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer Licencias adicionales solución de detección, prevención y respuesta de red., bajo las características técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y conforme a las condiciones y cantidades, previstos para tal efecto, se discrimina así:

	Ítem
	Descripción
	Referencia(s) o número de parte
	Cantidad
Ofrecida
(Unidades)
	Ficha técnica o link página web fabricante

Ubicación en la propuesta (Folio N°)

	1
	Access Point Indoor de las mismas características técnicas de los equipos WLAN asociados al objeto contractual. Debe incluir PoE injector, conector C14 y cable de poder, Kit de instalación y aseguramiento, así como su respectivo soporte y licenciamiento por tres (3) años sobre la controladora inalámbrica y plataforma orquestadora de red CISCO® DNA o equivalentes.
	 
	 
	 



Nota: Los ofrecimientos adicionales presentados por el proponente no generarán ningún costo adicional para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y deberán entenderse incluidos dentro del valor total de la propuesta económica.

Así mismo, estos ofrecimientos deberán cumplir con las especificaciones técnicas mínimas establecidas en los pliegos de condiciones y ser plenamente compatibles con la infraestructura tecnológica existente de la Universidad.

En todo caso, la información registrada deberá ser verificable mediante fichas técnicas, documentación del fabricante o enlaces oficiales, los cuales deberán ser relacionados en el presente anexo.


Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
NIT: __________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No. : ______________________ De: _____________________________
Correo electrónico: ______________________________________________
Teléfonos: ___________________________ Fax: _____________________
Ciudad: ______________________________________________________
FIRMA: ________________________________



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 008 DE 2026
[bookmark: _Toc238979411]ANEXO 9 CARTA DE COMPROMISO CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Bogotá, D. C., ___de____de 2026


Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Ciudad

El suscrito __________, obrando en nombre y representación de __________, por medio del presente manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

1. Conocimiento de las condiciones: Hemos revisado, entendido y aceptado en su totalidad las especificaciones técnicas, condiciones, anexos y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso de selección. 

2. Compromiso de cumplimiento: En caso de resultar adjudicatarios del proceso de contratación que se derive del presente proceso, nos comprometemos a cumplir integralmente con todas y cada una de las especificaciones técnicas exigidas por la Universidad, así como con los estándares de calidad, desempeño, interoperabilidad y demás condiciones establecidas en los pliegos de condiciones.

3. Suministro de equipos y componentes: En caso de resultar adjudicatarios del proceso de contratación que se derive del presente proceso, nos comprometemos a suministrar los componentes físicos necesarios para la correcta implementación y operación de los equipos de Networking ofertados.

4. Implementación: En caso de resultar adjudicatarios del proceso de contratación que se derive del presente proceso, nos comprometemos a realizar la adquisición de los equipos activos de red switches y access points, incluyendo hardware, licenciamiento, garantía mínima de tres (3) años y soporte técnico integral, conforme con las especificaciones técnicas establecidas, con el fin de garantizar la disponibilidad, seguridad, escalabilidad y el óptimo rendimiento de los servicios de red en las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

El contratista deberá garantizar la correcta integración con la infraestructura actual, así como la realización de pruebas de funcionamiento que permitan evidenciar la correcta operación de la solución.

El contratista deberá acompañar las actividades de estabilización y puesta en producción de los equipos de networking, garantizando su correcta operación e integración con la infraestructura institucional previo al cierre del proceso de implementación.

5. [bookmark: _Hlk226976908]Soporte, mantenimiento y actualizaciones: En caso de resultar adjudicatarios del proceso de contratación que se derive del presente proceso, nos comprometemos a prestar el servicio mediante atención remota (correo electrónico o sistema de tickets), telefónica y, cuando sea requerido, atención en sitio de acuerdo con la criticidad del incidente. El contratista deberá garantizar soporte técnico en esquema 8x5xNBD durante un periodo mínimo de tres (3) años, contados a partir de la puesta en correcto funcionamiento de los equipos. Durante este periodo se garantizarán las actualizaciones permanentes de los equipos y componentes, incluyendo updates y upgrades.  

El contratista deberá realizar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo orientadas a garantizar la continuidad operativa de los equipos y componentes, incluyendo su revisión, optimización de configuraciones, validación de integraciones y generación de reportes técnicos de las actividades realizadas. Todas las actividades de mantenimiento deberán ser coordinadas previamente con la supervisión del contrato.

Transferencia de conocimiento: En caso de resultar adjudicatarios del proceso de contratación que se derive del presente proceso, nos comprometemos a realizar actividades de transferencia de conocimiento dirigidas al personal designado por la Supervisión, orientadas a la administración, monitoreo y operación de los equipos y componentes implementados.

La transferencia de conocimiento deberá contemplar un mínimo de doce (12) horas sobre cada subsistema adquirido y deberá incluir, como mínimo, aspectos relacionados con la arquitectura de la solución, administración de los equipos, análisis de alertas, procedimientos básicos de respuesta a incidentes y buenas prácticas de operación. El contratista deberá suministrar la documentación técnica y el material de apoyo correspondiente.

6. Veracidad de la información: Declaramos que la información técnica suministrada en nuestra propuesta es veraz, verificable y corresponde a las características reales de los bienes y/o servicios ofrecidos.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________
NIT: __________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No.: ______________________ De: _____________________________


FIRMA: ________________________________



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
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[bookmark: _Toc238979412]ANEXO 10 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
El presente anexo establece las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los equipos activos de red switches y access points. Estos requisitos son de obligatorio cumplimiento y habilitan la evaluación de las propuestas.

Los oferentes deberán presentar su propuesta de manera clara y verificable, indicando la ubicación exacta (número de página o enlace del fabricante) donde se evidencie el cumplimiento de cada requisito. La Universidad verificará dicha información, y el incumplimiento de cualquiera de los requerimientos podrá dar lugar al rechazo de la propuesta.

	Requerimientos técnicos mínimos – Switch Core 24 Puertos

	Ítem
	Característica técnica
	Descripción
	Ubicación en la propuesta / Link a página WEB del fabricante (No. de Página)

	1
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 24 puertos Non-Blocking para conector LC de fibra multimodo a 1/10/25 Gbps con negociación automática (SFP/SFP+/SFP28)
	

	2
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 4 puertos 40/100 GE (QSFP+/QSFP28) para uplinks de alta velocidad.
	

	3
	Datos generales del equipo
	Debe soportar configuraciones de apilamiento virtual, que permita unificar mínimo dos (2) unidades de switches de Core/distribución como si fueran el mismo switch lógico.
	

	4
	Datos generales del equipo
	Debe permitir configurar, soportar e incluir las licencias para habilitar o configurar los protocolos:
· OSPFv3
· VRRPv3
· BGPv4
· ARP
· IGMPv3
· SNMPv3
· DHCP Server
· DHCP relay
· NTP
· Enrutamiento estático
· Enrutamiento virtual (VRF)
· EVPN con VXLAN
· SSH v2
· ACL (IPv4 e IPv6)
	

	5
	Datos generales del equipo
	DRAM mínima 16 GB.
	

	6
	Datos generales del equipo
	FLASH mínima 16 GB.
	

	7
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser “non-blocking”, esto es, que la matriz de conmutación permita simultáneamente el manejo de todos los puertos a su máxima capacidad full dúplex sin bloquearse o sin presentar sobresubscripción, es decir que el equipo soporte mínimo 2.0 Tbps en switching capacity.
	

	8
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben poder realizar apilamiento (agrupación o chasis virtual) por medio de cable y módulos propios del fabricante requeridos para su correcto funcionamiento y deberán ser incluidos.
	

	9
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32000 direcciones MAC.
	

	10
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 16000 rutas Multicast IPv4 y mínimo 16000 rutas Multicast IPv6.
	

	11
	Datos generales del equipo
	Soporte de Dual stack para IPv4/IPv6
	

	12
	Datos generales del equipo
	Soporte de IPv6 y enrutamiento IPv6 en hardware, ya que se requiere desempeño sin sobresuscripción para tráfico y servicios IPv6.
	

	13
	Datos generales del equipo
	Debe soportar las siguientes funcionalidades de enrutamiento para multicast en IPv6:
· Protocol Independent Multicast
· PIM in Source Specific Multicast (PIM-SSM)
	

	14
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 64000 rutas IPv4 ARP
	

	15
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 4000 VLAN ID.
	

	16
	Datos generales del equipo
	Debe soportar Jumbo frame mínimo de 9000 bytes.
	

	17
	Datos generales del equipo
	Debe soportar tasa mínima de reenvío de paquetes (Forwarding Rate) de 900 Mpps.
	

	18
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir con los siguientes RFC, funcionalidades y estándares:
· RFC2460 (IPv6 Basic specification)
· RFC4291 (IPv6 Addressing Architecture)
· RFC3484 (Default Address Selection)
· RFC4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA))
· RFC4443 (ICMPv6)
· RFC4862 (SLAAC)
· RFC3810 (Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6)
· RFC2711 (Router-Alert option)
· RFC1981 (Path MTU Discovery)
· RFC4861 (Neighbor Discovery)
· RFC5095 (Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6)
· RFC3315 (DHCPv6 filtering)
· RFC4861 (Dynamic "IPv6 Neighbor solicitation/advertisement" inspection / Neighbor Unreachability Detection filtering)
· RFC4862 (IPv6 Stateless Address Autoconfiguration)
· OSPFv3: RFC5340, RFC4552 y RFC 5838
· |IEEE 802.1AB LLDP
· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
· IEEE 802.1p CoS prioritization
· IEEE 802.1Q VLAN
· IEEE 802.1s RSTP
· IEEE 802.1w
· IEEE 802.1x
· IEEE 802.3ad LACP
· IEEE 802.3x
	

	19
	Datos generales del equipo
	El equipo deberá soportar capacidades de generación y exportación de flujos, telemetría o metadatos aplicables al análisis de amenazas de seguridad, incluyendo Flexible NetFlow y Encrypted Traffic Analytics, ETA, cuando esta funcionalidad se encuentre disponible para la referencia ofertada. El equipo deberá permitir su integración futura con una plataforma Cisco especializada de analítica y seguridad para apoyar el análisis de comportamientos relacionados con ataques de comando y control, ransomware, DDoS, malware desconocido, amenazas internas y tráfico cifrado.
	

	20
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser administrado a través de CLI, WEB, SNMP, SSH.
	

	21
	Datos generales del equipo
	Debe tener luces indicadoras de múltiples funciones como estado del equipo y estado de puertos
	

	22
	Datos generales del equipo
	El equipo debe contar con mínimo dos (2) fuentes de poder de mínimo 650 W cada una y deben ser hotswap. Alimentadas en un margen de 110VAC - 220 VAC
	

	23
	Datos generales del equipo
	El MTBF ofrecido por el fabricante debe ser como mínimo de 300000 h
	

	24
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar e incluir funciones de programabilidad por medio de scripting en Python y soporte de APIs (Application Programmable Interfaces)
	

	25
	Datos generales del equipo
	Debe estar en capacidad de soportar e incluir los siguientes protocolos de gestión y automatización: NETCONF y/o YANG, ZTP y/o Open PnP y/o equivalente que permita realizar implementación automática de dispositivos de red (Switch) desde un controlador SDN.
	

	26
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben estar en capacidad de formar un fabric tipo SDN por medio de la virtualización de la red con mecanismos de EVPN con VXLAN.
	

	27
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades tipo SDN:
· Implementación automatizada tipo Zero-Touch
· Visibilidad de endpoints y usuarios para funciones de troubleshooting: Analíticas y Telemetría.
· Políticas de segmentación y microsegmentación basadas en grupos de objetos (IPv4 e IPv6).
· Soportar la integración con un controlador tipo SDN que simplifique la administración y orquestación de la solución.
	

	28
	Datos generales del equipo
	El equipo debe poderse montar en racks de 19 pulgadas e incluir los herrajes para su montaje.
	

	29
	Datos generales del equipo
	Debe incluir cable de conexión y accesorios para apilamiento
	

	30
	Datos generales del equipo
	Los equipos deberán instalarse en configuración de stack (apilamiento), mediante tecnología Stackwise con la solución de Switch Core Cisco Catalyst 9500-24Y4C de la Universidad quedando un único equipo lógico el cual deberá ser administrando y gestionado por una única IP.
	




	Requerimientos técnicos mínimos – Switch de Acceso 48 Puertos Multigigabit

	Ítem
	Característica técnica
	Descripción
	Ubicación en la propuesta / Link a página WEB del fabricante (No. de Página)

	1
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 48 puertos Non-Blocking para conector RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX con PoE de 1100W de los cuales mínimo 12 deben ser Multigigabit 100/1G/2,5G/5G
	

	2
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 4 puertos de uplink a 10G SFP+ para uplinks de alta velocidad
	

	3
	Datos generales del equipo
	Deben soportar configuraciones de apilamiento de mínimo 8 equipos (entre Switches de Acceso de la misma familia) y se debe tener gestión de los mismos por medio de una única dirección ip
	

	4
	Datos generales del equipo
	Debe soportar los siguientes protocolos:
· OSPFv3
· VRRPv3
· BGPv4
· ARP
· IGMPv3
· SNMPv3
· DHCP Server
· DHCP relay
· NTP
· Enrutamiento estático
· Enrutamiento virtual (VRF)
· EVPN con VXLAN
· SSH v2
· ACL (IPv4 e IPv6)
	

	5
	Datos generales del equipo
	DRAM mínima 8GB
	

	6
	Datos generales del equipo
	FLASH mínimo 16GB
	

	7
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser “non-blocking”, esto es, que la matriz de conmutación permita simultáneamente el manejo de todos los puertos a su máxima capacidad full dúplex sin bloquearse o sin presentar sobresubscripción, es decir que el equipo soporte mínimo 370 Gbps en switching capacity, sin contar el throughput del módulo físico de stack.
	

	8
	Datos generales del equipo
	El switching capacity del stacking debe ser físico de mínimo 700 Gbps, que permita tener hasta 8 miembros.
	

	9
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32.000 direcciones MAC
	

	10
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32000 rutas IPv4 ARP plus learned routes – (24,000 directas y 8,000 indirectas)
	

	11
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 16000 rutas de enrutamiento en IPv6
	

	12
	Datos generales del equipo
	Soporte de Dual stack para IPv4/IPv6
	

	13
	Datos generales del equipo
	Soporte de IPv6 y enrutamiento IPv6 en hardware, ya que se requiere desempeño sin sobresuscripción para tráfico y servicios IPv6.
	

	14
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 4000 VLAN ID
	

	15
	Datos generales del equipo
	Debe soportar Jumbo frame mínimo de 9100 bytes
	

	16
	Datos generales del equipo
	Debe soportar tasa mínima de reenvío de paquetes (Forwarding Rate) de 270 Mpps.
	

	17
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir con los siguientes RFC, funcionalidades y estándares:
· RFC2460 (IPv6 Basic specification)
· RFC4291 (IPv6 Addressing Architecture)
· RFC3484 (Default Address Selection)
· RFC4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA))
· RFC4443 (ICMPv6)
· RFC4862 (SLAAC)
· RFC1981 (Path MTU Discovery)
· RFC4861 (Neighbor Discovery)
· RFC3810 (Multicast Listener Discovery version 2 (MLDv2) for IPv6)
· RFC2711 (Router-Alert option)
· RFC5095 (Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6)
· RFC3315 (DHCPv6 filtering)
· RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
· OSPFv3: RFC5340, RFC4552 y RFC 5838
· IEEE 802.1s
· IEEE 802.1w
· IEEE 802.1x
· IEEE 802.3ad
· IEEE 802.3af
· IEEE 802.3at
· IEEE 802.3x full dúplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
· IEEE 802.1p CoS prioritization
· IEEE 802.1Q VLAN
· IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
· IEEE 802.3z 1000BASE-X specification.
	

	18
	Datos generales del equipo
	El equipo deberá soportar capacidades de generación y exportación de flujos, telemetría o metadatos aplicables al análisis de amenazas de seguridad, incluyendo Flexible NetFlow y Encrypted Traffic Analytics, ETA, cuando esta funcionalidad se encuentre disponible para la referencia ofertada. El equipo deberá permitir su integración futura con una plataforma Cisco especializada de analítica y seguridad para apoyar el análisis de comportamientos relacionados con ataques de comando y control, ransomware, DDoS, malware desconocido, amenazas internas y tráfico cifrado.
	

	19
	Datos generales del equipo
	El equipo debe poderse montar en racks de 19 pulgadas e incluir los herrajes para su montaje.
	

	20
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser administrado a través de: CLI, WEB, SNMP, SSH.
	

	21
	Datos generales del equipo
	Debe tener luces indicadoras de múltiples funciones como estado del equipo y estado de puertos
	

	22
	Datos generales del equipo
	El equipo debe contar con mínimo dos (2) fuentes de poder y deben ser hotswap. Alimentadas en un margen de 110VAC - 220 VAC. La configuración conjunta de las dos (2) fuentes instaladas deberá proporcionar un presupuesto PoE efectivamente disponible para los puertos del equipo igual o superior a 1100 W, una vez atendido el consumo interno requerido para la operación del switch.
	

	23
	Datos generales del equipo
	El MTBF ofrecido por el fabricante debe ser como mínimo de 270000 h
	

	24
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar e incluir funciones de programabilidad por medio de scripting en Python y soporte de APIs (Application Programmable Interfaces)
	

	25
	Datos generales del equipo
	Debe estar en capacidad de soportar e incluir los siguientes protocolos de gestión y automatización: NETCONF y/o YANG, ZTP y/o Open PnP y/o equivalente que permita realizar implementación automática de dispositivos de red (Switch) desde un controlador SDN.
	

	26
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben estar en capacidad de formar un fabric tipo SDN por medio de la virtualización de la red con mecanismos de EVPN con VXLAN.
	

	27
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades tipo SDN:
· Implementación automatizada tipo Zero-Touch
· Visibilidad de endpoints y usuarios para funciones de troubleshooting: Analíticas y Telemetría.
· Políticas de segmentación y microsegmentación basadas en grupos de objetos (IPv4 e IPv6).
· Soportar la integración con un controlador tipo SDN que simplifique la administración y orquestación de la solución.
	

	28
	Datos generales del equipo
	Debe incluir cable y accesorios para apilamiento de mínimo 1 metro.
	




	Requerimientos técnicos mínimos – Switch de Acceso 24 Puertos Multigigabit

	Ítem
	Característica técnica
	Descripción
	Ubicación en la propuesta / Link a página WEB del fabricante (No. de Página)

	1
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 24 puertos Non-Blocking para conector RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX con PoE de 1100W de los cuales mínimo 8 deben ser Multigigabit 100/1G/2,5G/5G
	

	2
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 4 puertos de uplink a 10G SFP+ para uplinks de alta velocidad
	

	3
	Datos generales del equipo
	Deben soportar configuraciones de apilamiento de mínimo 8 equipos (entre Switches de Acceso de la misma familia) y se debe tener gestión de los mismos por medio de una única dirección ip
	

	4
	Datos generales del equipo
	Debe soportar los siguientes protocolos:
· OSPFv3
· VRRPv3
· BGPv4
· ARP
· IGMPv3
· SNMPv3
· DHCP Server
· DHCP relay
· NTP
· Enrutamiento estático
· Enrutamiento virtual (VRF)
· EVPN con VXLAN
· SSH v2
· ACL (IPv4 e IPv6)
	

	5
	Datos generales del equipo
	DRAM mínima 8GB
	

	6
	Datos generales del equipo
	FLASH mínimo 16GB
	

	7
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser “non-blocking”, esto es, que la matriz de conmutación permita simultáneamente el manejo de todos los puertos a su máxima capacidad full dúplex sin bloquearse o sin presentar sobresubscripción, es decir que el equipo soporte mínimo 270 Gbps en switching capacity, sin contar el throughput del módulo físico de stack.
	

	8
	Datos generales del equipo
	El switching capacity del stacking debe ser físico de mínimo 580 Gbps, que permita tener hasta 8 miembros.
	

	9
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32.000 direcciones MAC
	

	10
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32000 rutas IPv4 ARP plus learned routes – (24,000 directas y 8,000 indirectas)
	

	11
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 16000 rutas de enrutamiento en IPv6
	

	12
	Datos generales del equipo
	Soporte de Dual stack para IPv4/IPv6
	

	13
	Datos generales del equipo
	Soporte de IPv6 y enrutamiento IPv6 en hardware, ya que se requiere desempeño sin sobresuscripción para tráfico y servicios IPv6.
	

	14
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 4000 VLAN ID
	

	15
	Datos generales del equipo
	Debe soportar Jumbo frame mínimo de 9100 bytes
	

	16
	Datos generales del equipo
	Debe soportar tasa mínima de reenvío de paquetes (Forwarding Rate) de 200 Mpps.
	

	17
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir con los siguientes RFC, funcionalidades y estándares:
· RFC2460 (IPv6 Basic specification)
· RFC4291 (IPv6 Addressing Architecture)
· RFC3484 (Default Address Selection)
· RFC4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA))
· RFC4443 (ICMPv6)
· RFC4862 (SLAAC)
· RFC1981 (Path MTU Discovery)
· RFC4861 (Neighbor Discovery)
· RFC3810 (Multicast Listener Discovery version 2 (MLDv2) for IPv6)
· RFC2711 (Router-Alert option)
· RFC5095 (Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6)
· RFC3315 (DHCPv6 filtering)
· RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
· OSPFv3: RFC5340, RFC4552 y RFC 5838
· IEEE 802.1s
· IEEE 802.1w
· IEEE 802.1x
· IEEE 802.3ad
· IEEE 802.3af
· IEEE 802.3at
· IEEE 802.3x full dúplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
· IEEE 802.1p CoS prioritization
· IEEE 802.1Q VLAN
· IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
· IEEE 802.3z 1000BASE-X specification.
	

	18
	Datos generales del equipo
	El equipo deberá soportar capacidades de generación y exportación de flujos, telemetría o metadatos aplicables al análisis de amenazas de seguridad, incluyendo Flexible NetFlow y Encrypted Traffic Analytics, ETA, cuando esta funcionalidad se encuentre disponible para la referencia ofertada. El equipo deberá permitir su integración futura con una plataforma Cisco especializada de analítica y seguridad para apoyar el análisis de comportamientos relacionados con ataques de comando y control, ransomware, DDoS, malware desconocido, amenazas internas y tráfico cifrado.
	

	19
	Datos generales del equipo
	El equipo debe poderse montar en racks de 19 pulgadas e incluir los herrajes para su montaje.
	

	20
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser administrado a través de: CLI, WEB, SNMP, SSH.
	

	21
	Datos generales del equipo
	Debe tener luces indicadoras de múltiples funciones como estado del equipo y estado de puertos
	

	22
	Datos generales del equipo
	El equipo debe contar con mínimo dos (2) fuentes de poder y deben ser hotswap. Alimentadas en un margen de 110VAC - 220 VAC. La configuración conjunta de las dos (2) fuentes instaladas deberá proporcionar un presupuesto PoE efectivamente disponible para los puertos del equipo igual o superior a 1100 W, una vez atendido el consumo interno requerido para la operación del switch.
	

	23
	Datos generales del equipo
	El MTBF ofrecido por el fabricante debe ser como mínimo de 310000 h
	

	24
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar e incluir funciones de programabilidad por medio de scripting en Python y soporte de APIs (Application Programmable Interfaces)
	

	25
	Datos generales del equipo
	Debe estar en capacidad de soportar e incluir los siguientes protocolos de gestión y automatización: NETCONF y/o YANG, ZTP y/o Open PnP y/o equivalente que permita realizar implementación automática de dispositivos de red (Switch) desde un controlador SDN.
	

	26
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben estar en capacidad de formar un fabric tipo SDN por medio de la virtualización de la red con mecanismos de EVPN con VXLAN.
	

	27
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades tipo SDN:
· Implementación automatizada tipo Zero-Touch
· Visibilidad de endpoints y usuarios para funciones de troubleshooting: Analíticas y Telemetría.
· Políticas de segmentación y microsegmentación basadas en grupos de objetos (IPv4 e IPv6).
· Soportar la integración con un controlador tipo SDN que simplifique la administración y orquestación de la solución.
	

	28
	Datos generales del equipo
	Debe incluir cable y accesorios para apilamiento de mínimo 1 metro.
	



	Requerimientos técnicos mínimos – Switch de Acceso 48 Puertos Data

	Ítem
	Característica técnica
	Descripción
	Ubicación en la propuesta / Link a página WEB del fabricante (No. de Página)

	1
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 48 puertos Non-Blocking para conector RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX.
	

	2
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 4 puertos de uplink a 10G SFP+ para uplinks de alta velocidad
	

	3
	Datos generales del equipo
	Deben soportar configuraciones de apilamiento de mínimo 8 equipos (entre Switches de Acceso de la misma familia) y se debe tener gestión de los mismos por medio de una única dirección ip
	

	4
	Datos generales del equipo
	Debe soportar los siguientes protocolos:
· OSPFv3
· VRRPv3
· BGPv4
· ARP
· IGMPv3
· SNMPv3
· DHCP Server
· DHCP relay
· NTP
· Enrutamiento estático
· Enrutamiento virtual (VRF)
· EVPN con VXLAN
· SSH v2
· ACL (IPv4 e IPv6)
	

	5
	Datos generales del equipo
	DRAM mínima 8GB
	

	6
	Datos generales del equipo
	FLASH mínimo 16GB
	

	7
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser “non-blocking”, esto es, que la matriz de conmutación permita simultáneamente el manejo de todos los puertos a su máxima capacidad full dúplex sin bloquearse o sin presentar sobresubscripción, es decir que el equipo soporte mínimo 170 Gbps en switching capacity, sin contar el throughput del módulo físico de stack.
	

	8
	Datos generales del equipo
	El switching capacity del stacking debe ser físico de mínimo 480 Gbps, que permita tener hasta 8 miembros.
	

	9
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32.000 direcciones MAC
	

	10
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32000 rutas IPv4 ARP plus learned routes) – (24,000 directas y 8,000 indirectas)
	

	11
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 16000 rutas de enrutamiento en IPv6
	

	12
	Datos generales del equipo
	Soporte de Dual stack para IPv4/IPv6
	

	13
	Datos generales del equipo
	Soporte de IPv6 y enrutamiento IPv6 en hardware, ya que se requiere desempeño sin sobresuscripción para tráfico y servicios IPv6.
	

	14
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 4000 VLAN ID
	

	15
	Datos generales del equipo
	Debe soportar Jumbo frame mínimo de 9100 bytes
	

	16
	Datos generales del equipo
	Debe soportar tasa mínima de reenvío de paquetes (Forwarding Rate) de 120 Mpps.
	

	17
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir con los siguientes RFC, funcionalidades y estándares:
· RFC2460 (IPv6 Basic specification)
· RFC4291 (IPv6 Addressing Architecture)
· RFC3484 (Default Address Selection)
· RFC4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA))
· RFC4443 (ICMPv6)
· RFC4862 (SLAAC)
· RFC1981 (Path MTU Discovery)
· RFC4861 (Neighbor Discovery)
· RFC3810 (Multicast Listener Discovery version 2 (MLDv2) for IPv6)
· RFC2711 (Router-Alert option)
· RFC5095 (Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6)
· RFC3315 (DHCPv6 filtering)
· RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
· OSPFv3: RFC5340, RFC4552 y RFC 5838
· IEEE 802.1s
· IEEE 802.1w
· IEEE 802.1x
· IEEE 802.3ad
· IEEE 802.3af
· IEEE 802.3at
· IEEE 802.3x full dúplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
· IEEE 802.1p CoS prioritization
· IEEE 802.1Q VLAN
· IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
· IEEE 802.3z 1000BASE-X specification.
	

	18
	Datos generales del equipo
	El equipo deberá soportar capacidades de generación y exportación de flujos, telemetría o metadatos aplicables al análisis de amenazas de seguridad, incluyendo Flexible NetFlow y Encrypted Traffic Analytics, ETA, cuando esta funcionalidad se encuentre disponible para la referencia ofertada. El equipo deberá permitir su integración futura con una plataforma Cisco especializada de analítica y seguridad para apoyar el análisis de comportamientos relacionados con ataques de comando y control, ransomware, DDoS, malware desconocido, amenazas internas y tráfico cifrado.
	

	19
	Datos generales del equipo
	El equipo debe poderse montar en racks de 19 pulgadas e incluir los herrajes para su montaje.
	

	20
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser administrado a través de: CLI, WEB, SNMP, SSH.
	

	21
	Datos generales del equipo
	Debe tener luces indicadoras de múltiples funciones como estado del equipo y estado de puertos
	

	22
	Datos generales del equipo
	El equipo debe contar con mínimo dos (2) fuentes de poder de mínimo 350 W cada una y deben ser hotswap. Alimentadas en un margen de 110VAC - 220 VAC
	

	23
	Datos generales del equipo
	El MTBF ofrecido por el fabricante debe ser como mínimo de 370000 h
	

	24
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar e incluir funciones de programabilidad por medio de scripting en Python y soporte de APIs (Application Programmable Interfaces)
	

	25
	Datos generales del equipo
	Debe estar en capacidad de soportar e incluir los siguientes protocolos de gestión y automatización: NETCONF y/o YANG, ZTP y/o Open PnP y/o equivalente que permita realizar implementación automática de dispositivos de red (Switch) desde un controlador SDN.
	

	26
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben estar en capacidad de formar un fabric tipo SDN por medio de la virtualización de la red con mecanismos de EVPN con VXLAN.
	

	27
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades tipo SDN:
· Implementación automatizada tipo Zero-Touch
· Visibilidad de endpoints y usuarios para funciones de troubleshooting: Analíticas y Telemetría.
· Políticas de segmentación y microsegmentación basadas en grupos de objetos (IPv4 e IPv6).
· Soportar la integración con un controlador tipo SDN que simplifique la administración y orquestación de la solución.
	

	28
	Datos generales del equipo
	Debe incluir cable y accesorios para apilamiento de mínimo 1 metro.
	



	Requerimientos técnicos mínimos – Switch de Acceso 24 Puertos Data

	Ítem
	Característica técnica
	Descripción
	Ubicación en la propuesta / Link a página WEB del fabricante (No. de Página)

	1
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 24 puertos Non-Blocking para conector RJ-45 autosensing 10/100/1000 o 100/1000 MDIX.
	

	2
	Datos generales del equipo
	Debe tener mínimo 4 puertos de uplink a 10G SFP+ para uplinks de alta velocidad
	

	3
	Datos generales del equipo
	Deben soportar configuraciones de apilamiento de mínimo 8 equipos (entre Switches de Acceso de la misma familia) y se debe tener gestión de los mismos por medio de una única dirección ip
	

	4
	Datos generales del equipo
	Debe soportar los siguientes protocolos:
· OSPFv3
· VRRPv3
· BGPv4
· ARP
· IGMPv3
· SNMPv3
· DHCP Server
· DHCP relay
· NTP
· Enrutamiento estático
· Enrutamiento virtual (VRF)
· EVPN con VXLAN
· SSH v2
· ACL (IPv4 e IPv6)
	

	5
	Datos generales del equipo
	DRAM mínima 8GB
	

	6
	Datos generales del equipo
	FLASH mínimo 16GB
	

	7
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser “non-blocking”, esto es, que la matriz de conmutación permita simultáneamente el manejo de todos los puertos a su máxima capacidad full dúplex sin bloquearse o sin presentar sobresubscripción, es decir que el equipo soporte mínimo 120 Gbps en switching capacity, sin contar el throughput del módulo físico de stack.
	

	8
	Datos generales del equipo
	El switching capacity del stacking debe ser físico de mínimo 420 Gbps, que permita tener hasta 8 miembros.
	

	9
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32.000 direcciones MAC
	

	10
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 32000 rutas IPv4 ARP plus learned routes) – (24,000 directas y 8,000 indirectas)
	

	11
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 16000 rutas de enrutamiento en IPv6
	

	12
	Datos generales del equipo
	Soporte de Dual stack para IPv4/IPv6
	

	13
	Datos generales del equipo
	Soporte de IPv6 y enrutamiento IPv6 en hardware, ya que se requiere desempeño sin sobresuscripción para tráfico y servicios IPv6.
	

	14
	Datos generales del equipo
	Soportar mínimo 4000 VLAN ID
	

	15
	Datos generales del equipo
	[bookmark: _Hlk229727272]Debe soportar Jumbo frame mínimo de 9100 bytes
	

	16
	Datos generales del equipo
	Debe soportar tasa mínima de reenvío de paquetes (Forwarding Rate) de 90 Mpps.
	

	17
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir con los siguientes RFC, funcionalidades y estándares:
· RFC2460 (IPv6 Basic specification)
· RFC4291 (IPv6 Addressing Architecture)
· RFC3484 (Default Address Selection)
· RFC4193 (Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULA))
· RFC4443 (ICMPv6)
· RFC4862 (SLAAC)
· RFC1981 (Path MTU Discovery)
· RFC4861 (Neighbor Discovery)
· RFC3810 (Multicast Listener Discovery version 2 (MLDv2) for IPv6)
· RFC2711 (Router-Alert option)
· RFC5095 (Deprecation of Type 0 Routing Headers in IPv6)
· RFC3315 (DHCPv6 filtering)
· RFC4862 IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
· OSPFv3: RFC5340, RFC4552 y RFC 5838
· IEEE 802.1s
· IEEE 802.1w
· IEEE 802.1x
· IEEE 802.3ad
· IEEE 802.3af
· IEEE 802.3at
· IEEE 802.3x full dúplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports
· IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
· IEEE 802.1p CoS prioritization
· IEEE 802.1Q VLAN
· IEEE 802.3u 100BASE-TX specification
· IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification
· IEEE 802.3z 1000BASE-X specification.
	

	18
	Datos generales del equipo
	El equipo deberá soportar capacidades de generación y exportación de flujos, telemetría o metadatos aplicables al análisis de amenazas de seguridad, incluyendo Flexible NetFlow y Encrypted Traffic Analytics, ETA, cuando esta funcionalidad se encuentre disponible para la referencia ofertada. El equipo deberá permitir su integración futura con una plataforma Cisco especializada de analítica y seguridad para apoyar el análisis de comportamientos relacionados con ataques de comando y control, ransomware, DDoS, malware desconocido, amenazas internas y tráfico cifrado.
	

	19
	Datos generales del equipo
	El equipo debe poderse montar en racks de 19 pulgadas e incluir los herrajes para su montaje.
	

	20
	Datos generales del equipo
	El equipo debe ser administrado a través de: CLI, WEB, SNMP, SSH.
	

	21
	Datos generales del equipo
	Debe tener luces indicadoras de múltiples funciones como estado del equipo y estado de puertos
	

	22
	Datos generales del equipo
	El equipo debe contar con mínimo dos (2) fuentes de poder de mínimo 350 W cada una y deben ser hotswap. Alimentadas en un margen de 110VAC - 220 VAC
	

	23
	Datos generales del equipo
	El MTBF ofrecido por el fabricante debe ser como mínimo de 370000 h
	

	24
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar e incluir funciones de programabilidad por medio de scripting en Python y soporte de APIs (Application Programmable Interfaces)
	

	25
	Datos generales del equipo
	Debe estar en capacidad de soportar e incluir los siguientes protocolos de gestión y automatización: NETCONF y/o YANG, ZTP y/o Open PnP y/o equivalente que permita realizar implementación automática de dispositivos de red (Switch) desde un controlador SDN.
	

	26
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben estar en capacidad de formar un fabric tipo SDN por medio de la virtualización de la red con mecanismos de EVPN con VXLAN.
	

	27
	Datos generales del equipo
	Los equipos deben soportar las siguientes funcionalidades tipo SDN:
· Implementación automatizada tipo Zero-Touch
· Visibilidad de endpoints y usuarios para funciones de troubleshooting: Analíticas y Telemetría.
· Políticas de segmentación y microsegmentación basadas en grupos de objetos (IPv4 e IPv6).
· Soportar la integración con un controlador tipo SDN que simplifique la administración y orquestación de la solución.
	

	28
	Datos generales del equipo
	Debe incluir cable y accesorios para apilamiento de mínimo 1 metro.
	





	Requerimientos técnicos mínimos – Access Point Indoor

	Ítem
	Característica técnica
	Descripción
	Ubicación en la propuesta / Link a página WEB del fabricante (No. de Página)

	1
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir los estándares de comunicación Wifi a/b/g/n/ac/ax
	

	2
	Datos generales del equipo
	Debe funcionar en las bandas de frecuencia 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.
	

	3
	Datos generales del equipo
	Debe soportar mínimo el siguiente ancho de banda en los siguientes estándares:
· 802.11be
· 802.11ax
· 802.11ac
· 802.11n versión 2.0
	

	4
	Datos generales del equipo
	Debe soportar IPv4, IPv6, dual-stack a nivel de hardware y software.
	

	5
	Datos generales del equipo
	La cobertura del AP debe ser omnidireccional. 
	

	6
	Datos generales del equipo
	Debe contar mínimo con la tecnología MU-MIMO 4X4 Spatial Streams.
	

	7
	Datos generales del equipo
	Debe soportar beamforming o beamflex
	

	8
	Datos generales del equipo
	Debe contar con antenas internas únicamente
	

	9
	Datos generales del equipo
	Debe poder realizar un análisis de espectro de RF avanzado a través del Access Point o mediante la Controladora Inalámbrica con el fin de aprovechar tecnologías como Wireless Intrusion Prevention System (wIPS) y Dynamic Frequency Selection o ChannelFly.
	

	10
	Datos generales del equipo
	Debe ser administrable por CLI (SSH), SNMPv1, 2, 3 y Vía equipo Controlador.
	

	11
	Datos generales del equipo
	Debe soportar alimentación PoE sobre el estándar 802.3at.
	

	12
	Datos generales del equipo
	Debe contar con mínimo un (1) puerto RJ-45 auto MDI/X, auto-sensing (100/1000/2500/5000 BASE-T)
	

	13
	Datos generales del equipo
	Rango de temperaturas mínimas en operación 0°C a 50°C
	

	14
	Datos generales del equipo
	Condiciones de humedad mínimas 10% a 90% sin condensación (noncondensing)
	

	15
	Datos generales del equipo
	Debe soportar WPA, WPA2, WPA3
	

	16
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir con la certificación generada por la WIFI ALLIANCE para Wi-Fi 7 (R1), Wi-Fi 6 (R2), Wi-Fi 6E, WPA3-R3, WPA3-Suite B, Enhanced Open Security
	





	Requerimientos técnicos mínimos – Access Point Outdoor

	Ítem
	Característica técnica
	Descripción
	Ubicación en la propuesta / Link a página WEB del fabricante (No. de Página)

	1
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir los estándares de comunicación Wifi a/b/g/n/ac/ax
	

	2
	Datos generales del equipo
	Debe funcionar en las bandas de frecuencia 2.4 GHz y 5 GHz 
	

	3
	Datos generales del equipo
	Debe soportar mínimo el siguiente ancho de banda en los siguientes estándares:
· 802.11n versión 2.0
· 802.11ac
· 802.11ax
	

	4
	Datos generales del equipo
	Debe soportar IPv4, IPv6
	

	5
	Datos generales del equipo
	La cobertura del AP debe ser omnidireccional.
	

	6
	Datos generales del equipo
	Debe contar mínimo con la tecnología MU-MIMO 4X4 
	

	7
	Datos generales del equipo
	Debe soportar beamforming o beamflex
	

	8
	Datos generales del equipo
	Debe contar con cuatro (4) antenas externas
	

	9
	Datos generales del equipo
	Debe poder realizar un análisis de espectro de RF avanzado a través del Access Point o mediante la Controladora Inalámbrica con el fin de aprovechar tecnologías como Wireless Intrusion Prevention System (wIPS) y Dynamic Frequency Selection o ChannelFly.
	

	10
	Datos generales del equipo
	Debe ser administrable por CLI (SSH), SNMPv1, 2, 3 y Vía equipo Controlador
	

	11
	Datos generales del equipo
	Debe soportar alimentación PoE sobre el estándar 802.3at
	

	12
	Datos generales del equipo
	Debe contar con mínimo un (1) puerto RJ-45 auto MDI/X, auto-sensing (100/1000/2500 BASE-T)
	

	13
	Datos generales del equipo
	Rango de temperaturas mínimas -40°C a 65°C
	

	14
	Datos generales del equipo
	Condiciones de humedad mínimas 0% a 100% con condensación (condensing)
	

	15
	Datos generales del equipo
	Debe soportar el estándar IP67
	

	16
	Datos generales del equipo
	Debe soportar WPA, WPA2, WPA3
	

	17
	Datos generales del equipo
	Debe cumplir con la certificación generada por la WIFI ALLIANCE para Wi-Fi 6 
	



Nota 1: El proponente deberá diligenciar la columna denominada “Ubicación en la propuesta / Link a página WEB del fabricante (No. de Página)”

Nota 2: El proponente deberá diligenciar el número de página exacto en el que se evidencia el cumplimiento de cada requisito. En caso de que la información aportada no permita verificar de manera objetiva el cumplimiento de algún requisito técnico, se entenderá como NO cumplido.

Nota 3: La información suministrada por el oferente deberá ser clara, verificable y corresponder a documentación oficial del fabricante (fichas técnicas, datasheets, manuales o enlaces oficiales). No se aceptarán documentos elaborados por el oferente que no cuenten con respaldo del fabricante.

Atentamente,
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NIT: __________________________________________________________
Nombre del Representante Legal: __________________________________
C. C. No.: ______________________ De: _____________________________
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